{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, si chiede di chiarire se è previsto il sopralluogo con rilascio di attestazione da parte della SA. Cordiali saluti.","Non è previsto l'obbligo del sopralluogo"]
[2,"Buongiorno, si chiede se occorre assolvere a una duplice imposta di bollo per la l'istanza di partecipazione e per l'offerta economica oppure se è sufficiente un solo pagamento. \r\nGrazie. ","occorre assolvere a una duplice imposta di bollo "]
[3,"Buonasera,\r\n\r\ntra la documentazione presente sul portale non torvo:\r\nAllegato A – modello istanza di ammissione per impresa singola\r\nAllegato B – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti speciali;\r\nAllegato C – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali e altre circostanze;\r\nAllegato E - modello offerta economica\r\nAllegato H – Patto di integrità\r\nE' tutta documentazione necessaria per chiudere busta amministrativa ed economica.\r\nLi potete allegare sul portale?\r\nGrazie Distinti Saluti","La documentazione a cui si fa riferimento è tutta contenuta nel file denominato \"modulistica\" (https://montedoro.traspare.com/announcements/8107)"]
[4,"Buongiorno, \r\nsi formulano le seguenti richieste di chiarimento: \r\n\r\n1) in riferimento a quanto a pagina 2 del capitolato tecnico e grafico si riporta che \"Il fornitore è obbligato a produrre le verifiche del dimensionamento\": si chiede se occorre farlo già in sede di partecipazione alla gara oppure solo in caso di aggiudicazione;\r\n\r\n2) modalità di formulazione dell'offerta tecnica: c'è un numero minimo e/o massimo di pagine? Occorre una relazione? Occorrono allegati obbligatori? Quali sono gli elementi imprescindibili?\r\n\r\n3) nei documenti di gara i moduli fotovoltaici risultano di dimensioni pari a 1100*1400 mm; dal momento che sul mercato non esistono (o, se esistono, sono difficilmente reperibili) moduli di questi dimensioni, è possibile prevedere moduli di altre dimensioni?\r\n\r\n4) in riferimento a quanto a pagina 2 del capitolato tecnico e grafico si riporta che \"Devono anche essere predisposti gli scavi per la deposizione delle canalizzazioni interrate e degli eventuali elettrodotti di allacciamento alla rete elettrica\": si chiede l'indicazione delle distanze e delle dimensioni dei predetti scavi oltre alle modalità di richiusura (occorre cemento, asfalto, terreno?) e alle relative tempistiche di esecuzione;\r\n\r\n5) in riferimento a quanto a pagina 2 del capitolato tecnico e grafico si riporta che \"Gli apparati fotovoltaici, inverter e batterie, andranno posti in apposito vano esistente o in alternativa in una cabinetta fuori terra da approntare\": si chiede a che distanza sarebbe posizionato il vano esistente? In alternativa a che distanza verrebbe posizionata la cabinetta la cui progettazione e realizzazione è onere fattuale ed economico dell'impresa aggiudicataria, compresa nella fornitura della presente procedura oppure verrebbe calcolata come variante?\r\n\r\nSi ringrazia per il riscontro. \r\nBuona giornata. ","1) Le verifiche del dimensionamento dovranno essere prodotte solo in caso di aggiudicazione.\r\n2) Nella formulazione dell'offerta tecnica non è previsto un numero minimo o massimo di pagine e non vi è l'obbligo di allegazione di documenti. E' richiesta la elaborazione di una relazione che risponda a tutti i criteri di valutazione indicati nel bando e che, possibilmente, sia corredata delle specifiche tecniche degli impianti e delle apparecchiature offerte.\r\n3) E' possibile prevedere moduli di altre dimensioni, purché la proposta sia migliorativa rispetto al capitolato a base di gara.\r\n4) Le distanze e le dimensioni degli scavi dovranno essere ipotizzate dal fornitore, nel rispetto della funzionalità dell'opera e delle norme vigenti in materia. Per quanto riguarda le modalità di richiusura, si dovrà trattare di cavedio prefabbricato ispezionabile. \r\n5) Il vano esistente sarà posizionato nel raggio di 50 m. In alternativa la cabinetta, compresa nella fornitura della presente procedura, dovrà essere posizionata nel raggio di 100 m."]