{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le S.A. con riferimento ai veicoli di cui alla scheda n°7 formuliamo i seguenti quesiti:\r\n1.\tPuò essere ritenuta valida un'offerta per veicoli aventi passo, lunghezza e larghezza totali superiori del 22% circa rispetto ai valori massimi da Voi individuati? Ne conseguirebbe la realizzazione di un cassone avente una volumetria di carico più elevata.\r\n2.\tEssendo richiesti quadricicli elettrici con cassone ribaltabile si chiede se le dotazioni \"Vasca a totale tenuta stagna\" e \"Sportelli laterali a destra e sinistra della vasca da 76x50 cm\" sono da considerarsi dei meri refusi.\r\nAttendiamo un Vs. cortese riscontro.\r\n","In riferimento ai QUADRICICLI ELETTRICI CON CASSONE RIBALTABILE, i cui requisiti tecnici sono riportati nella Scheda n.7 del Capitolato speciale d’appalto, si precisa che saranno ritenuti validi anche veicoli della stessa tipologia con dimensioni complessive anche superiori ai valori massimi indicati, purché l’incremento non superi il 25%. Si specifica inoltre che la vasca dovrà essere a tenuta stagna, per evitare percolamenti durante il trasporto, e con la sola sponda posteriore ribaltabile. "]
[2,"Buongiorno, siamo a chiedervi cortesemente se la domanda di partecipazione deve essere corredata da marca da bollo in quanto a pagina 27 del disciplinare al punto 14.1 viene riportato \" la domanda di partecipazione, in bollo\", grazie e cordiali saluti","Si conferma quanto previsto al paragrafo 14.1 “Domanda di partecipazione” del Disciplinare di gara. \r\nIn ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.\r\nA comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.\r\n"]
[3,"Buongiorno, Nell art 5 del capitolato si richiede: \r\n- staccabatterie (nel compattatore non sono presenti batterie)\r\n- cassetta pronto soccorso \r\n- estintore\r\n- impianto di lubrificazione\r\nmentre nella scheda nr 8 a pagina 27 del capitolato NON VENGONO INDICATI, le caratteristiche dell' art 5 sono un refuso o vanno comunque forniti?\r\nCordiali saluti\r\n\r\n","Si confermano i requisiti tecnici minimi di cui alla scheda n.8 del Capitolato speciale d’appalto mentre in riferimento agli elementi elencati all’art. 5 del CSA si precisa che sono richieste le dotazioni accessorie della cassetta pronto soccorso, dell’estintore e dell’impianto di lubrificazione mentre la richiesta di dispositivi stacca batterie è un mero refuso. "]
[4,"Buongiorno in ferimento alla richiesta di offerta per la fornitura di attrezzature scarrabili sono a richiedere i chiarimenti di seguito elencati:\r\n•\tCaratteristiche comuni a tutti i lotti:\r\no\tIl centro di assistenza deve essere necessariamente a pena di esclusione localizzato entro 100 km dal comune di esecuzione dell’appalto?\r\no\tPuò essere accettata una officina mobile con partenza da nostra sede di -----------?\r\no\tL’immatricolazione dei veicoli sarà a carico vostro?\r\no\tPer quanto riguarda i compattatori scarrabili all’articolo 5 del capitolato richiedete stacca batterie, cassetta di pronto soccorso, estintore ed impianto di lubrificazione, si tratta di un refuso?\r\no\tPer l’esecuzione della fornitura è necessario essere in possesso di certificazioni ISO serie 9000 e 14000?\r\no\tLa nostra azienda dispone della certificazione ISO 9001:2015, questa caratteristica è per voi sufficiente?\r\n\r\n•\tLotto 2:\r\no\tPer predisposizione ADR intendete una coppia di pinze anteriori supplementari sull’attrezzatura scarrabile?\r\no\tLa gru deve essere necessariamente come da voi indicato, potete accettare a parità di prestazioni marca e modello differenti?\r\no     Scrivete cassa scarrabile di lunghezza 6m, questa misura è da intendersi comprensiva di spazio per gru e gancio d’incarramento?\r\no     Scrivete sponda posteriore a bandiera, è possibile realizzarla basculante e a bandiera in alluminio TR5?\r\n\r\n•\tLotto 8:\r\no\tNei nostri modelli la corsa dello spintore è pari a 1300 mm, questa caratteristica è per voi accettabile?\r\n","IN RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE COMUNI A TUTTI I LOTTI: \r\n- Come specificato al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, l’operatore offerente dovrà indicare “la presenza, entro una distanza di 100 km dalla casa comunale del Comune di Sammichele di Bari, di centri di assistenza con esperienza nella manutenzione delle attrezzature e degli  impianti che la compongono, eventualmente dotati di officina mobile per interventi sul posto (indicazione del nominativo, indirizzo e distanza in km).”. L’indicazione di un centro di assistenza più distante non comporterà l’esclusione ma l’assegnazione di un punteggio proporzionalmente inferiore. \r\n- Si conferma che l’immatricolazione dei veicoli sarà a carico dell’Ente.\r\n- Per quanto riguarda i compattatori scarrabili, come già riportato in un precedente chiarimento, si confermano i requisiti tecnici minimi di cui alla scheda n.8 del Capitolato speciale d’appalto mentre in riferimento agli elementi elencati all’art. 5 del CSA si precisa che sono richieste le dotazioni accessorie della cassetta pronto soccorso, dell’estintore e dell’impianto di lubrificazione mentre la richiesta di dispositivi stacca batterie è un mero refuso. \r\n- Si conferma quanto riportato all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto in riferimento alle prescrizioni tecniche generali; pertanto, non si ritiene sufficiente il possesso della sola certificazione ISO 9001:2015. \r\n\r\nLOTTO 2: \r\n- In riferimento alla predisposizione ADR richiesta nella scheda d.2 del CSA si intende l’allestimento dell’autocarro come previsto dalla normativa europea ADR e il possesso del Certificato di idoneità ADR.  \r\n- Si precisa che, a parità di caratteristiche tecniche, la scelta della marca della gru dell’autocarro è a insindacabile scelta dell’offerente. \r\n- In riferimento alla lunghezza di 6 metri riportata nella scheda n.2 del CSA, si specifica che la misura è riferita alla sola cassa. \r\n- Si specifica che la sponda posteriore dell’autocarro scarrabile dovrà essere a bandiera, come riportato nella scheda n.2 del CSA. \r\n\r\nLOTTO 8: \r\nÈ accettabile una corsa dello spintore del compattatore pari a 1300 mm, purché soddisfi le altre caratteristiche minime richieste di cui alla scheda n.8 del CSA. \r\n"]
[5,"in riferimeto alla gara multilotto , nelle schede dei veicoli si parla di sistema GPS,  , chiidiamo chiarimeto su cosa si debba fornire ?, quali contenuti e funzionalità deve possedere?","Il sistema GPS richiesto dovrà essere installato sui veicoli oggetto di fornitura per garantire la geolocalizzazione del mezzo in tempo reale. "]
[6,"il concorrente in fase di presentazione offerta deve solo dichiarare nel DGUE il possesso del fatturato indicandone il valore riferito agli anni  e il possesso della capacità professionale/tecnica indicando la lista delle forniture o deve anche già allegare la comprova e quindi i bilanci  e le attestazioni delle forniture?\r\nInoltre per la comprova della capacità professionale/tecnica in caso di forniture a privati come sempre in uso, basta allegare autodichiarazione del concorrente con relative fatture?.","In riferimento ai contenuti della Busta “A” si veda quanto riportato al paragrafo n.14 del Disciplinare di gara. \r\nLa comprova del possesso del requisito di capacità professionale e tecnica di cui alla lettera b) del paragrafo 6.2 del Disciplinare, autodichiarato in sede di offerta, sarà verificato sull’o.e. aggiudicatario. "]
[7,"Con riferimento al lotto 8 (monopala scarrabili) in riferimento alla specifica tecnica indicata nel capitolato, che prevede una \"tipologia posteriore arrotondata tronco-conica sui due lati e in altezza, con centine verticali di rinforzo\", desideriamo sottoporvi un quesito di carattere tecnico.\r\nIl nostro prodotto presenta una struttura con lamiere arrotondate lisce, progettata e realizzata per garantire una resistenza strutturale equivalente, se non migliorativa, rispetto a quella ottenuta mediante l'uso delle centine verticali di rinforzo.  Alla luce del principio di equivalenza, chiediamo se tale soluzione possa essere accettata come conforme ai requisiti tecnici indicati nel capitolato, considerando l'effettiva equivalenza (o superiorità) prestazionale.\r\nIn attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.\r\n","Si ritiene accettabile tale soluzione tecnica, purché venga dettagliatamente descritta nella documentazione allegata all’offerta e oggetto di valutazione. "]
[8,"Scheda n.6 - Porter con vasca da 3 mc.  \r\nRelativamente alla larghezza totale veicolo allestito, è indicata la misura di mm 1540, che è la larghezza del  Porter ruota singola modello precedente rispetto all'attuale. La dimensione del modello attuale è mm 1640. Vi chiediamo pertanto se è ammissibile la misura di mm1640.","In relazione alla larghezza totale del Porter di cui alla scheda n. 6 del CSA, si ritiene accettabile la dimensione di 1640 mm."]
[9,"Buongiorno,\r\nchiediamo cortesemente chiarimento per sapere:\r\n- SE L'ATTREZZATURA SCARRABILE DEVE ESSER DOTATA DI DOPPIO BLOCCAGGIO ADR;\r\n- SE L'ATTREZZATURA SCARRABILE DEVE AVERE IL BRACCIO ARTICOLATO \r\n- INDICARE LA LUNGHEZZA MINIMA  E L'  INGOMBRO TRAVE DELLE CASSE DA MOVIMENTARE CON L'ATTREZZATURA SCARRABILE;\r\n - INDICARE SE E' POSSIBILE OFFRIRE UNA GRU DIFFERENTE DALLA MARCA DN NELLO SPECIFICO;\r\n- INDICARE SBRACCIO MASSIMO E PORTATA IN PUNTA ALLA GRU IDRAULICA;\r\n- INDICARE SE ALLA ESTREMITA' DELLA GRU SERVE IL GANCIO O DEVE ESSERE PREVISTA UNA ATTREZZATURA IDRAULICA E QUANTI ATTIVAZIONI IDRAULICHE SONO \r\nDA PREVEDERE  ( BENNA - POLIPO CON ROTATORE )\r\n","In riferimento ai requisiti tecnici richiesti di cui alla scheda n. 2 del CSA, si precisa che: \r\n- l’autocarro dovrà essere dotato di doppio bloccaggio ADR; \r\n- l’attrezzatura scarrabile dovrà essere dotata di braccio a brandeggio;\r\n- le casse da movimentare previste avranno lunghezza minima pari a 5 metri e larghezza di 2,5 metri. Le casse saranno composte da intelaiatura in travi INP e tubolari con lamiera su pianale da 4 mm; \r\n- come già precisato in altro chiarimento, a parità di caratteristiche tecniche, la scelta della marca della gru dell’autocarro è a insindacabile scelta dell’offerente. \r\n- lo sbraccio massimo della gru idraulica dovrà essere pari a circa 10 metri, con portata in punta minima pari a 1.500 kg; \r\n- la gru dovrà essere dotata, all’estremità, di gancio. \r\n"]
[10,"buona sera SUL PORTALE ANAC IL RIF. AL LOTTO 2, non risulta possibile ALCUN PAGAMETO ANAC, CON IL CIG B4DAE33DFC\r\n","L’Ente ha già provveduto a concludere tutte le operazioni propedeutiche sul portale ANAC, pertanto gli operatori economici interessati possono provvedere al pagamento dei contributi di gara cliccando sul seguente link: \r\nhttps://www.anticorruzione.it/en/-/gestione-contributi-gara\r\n\r\n"]
[11,"invitiamo a verificare su piattaforma Anac avvenuta conclusione operazioni necessarie per abilitare pagamento contributo anac anac, grazie","L’Ente ha già provveduto a concludere tutte le operazioni propedeutiche sul portale ANAC, pertanto gli operatori economici interessati possono provvedere al pagamento dei contributi di gara cliccando sul seguente link: \r\nhttps://www.anticorruzione.it/en/-/gestione-contributi-gara\r\n"]