{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, \r\na pag. 16 del disciplinare di gara, punto 14, c'è scritto \" Nella busta B (offerta economica) deve essere contenuta l'offerta economica...\" ma l'offerta economica, nel portale, è citata nella Busta C. \r\nConfermate che a pag. 16 c'è un refuso e che l'offerta economica va allegata nella busta C?\r\n\r\ngrazie ","si conferma che la pagina 16 del disciplinare contiene un refuso e che l'offerta economica va allegata nella busta C"]
[2,"Relativamente al capitolato tecnico è più precisamente a pag. 3 di 16 nel paragrafo “Unità semoventi multifunzionali di almeno 115 Kw, 4 ruote motrici, aria condizionata dotata di braccio di almeno 12 mt., barra a dischi, testata trinciante da 1,2 m, testata trinciante forestale da 1 m, trincia forestale, notiamo le seguenti incongruenze che andiamo di seguito ad elencare:\r\n1) nell’elenco delle macchine ed attrezzature chiaramente esplicitato a pag. 2 di 16 del capitolato tecnico non troviamo indicato nessuna barra di potatura a dischi quindi siamo a chiedere se quest’ultime sono da fornire o meno, in caso affermativo abbiamo necessità di conoscere le caratteristiche minime.\r\n2) nell’ elenco delle macchine ed attrezzature chiaramente esplicitato a pag. 2 di 16 del capitolato tecnico troviamo indicato che la testata trinciante delle unità semoventi deve essere da 1,5 m. mentre nella pag. successiva (3 di 16) indicate che la testata trinciante è da 1,2 mt., siamo quindi a chiedere se la testata trinciante deve essere considerata come caratteristica minima essenziale da m. 1,2 oppure da m. 1,5.\r\n3) nell’elenco delle macchine ed attrezzature chiaramente esplicitato a pag. 2 di 16 del capitolato tecnico non troviamo indicato nessuna testata trinciante forestale da 1 m. quindi siamo a chiedere se quest’ultime sono da fornire o meno, in caso affermativo abbiamo necessità di conoscere le caratteristiche minime.\r\n\r\nIl attesa di Vostra risposta l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.\r\n","La Larghezza minima della trincia deve intendersi almeno pari ad 1.2m"]