{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"In riferimento alla gara in oggetto, la scrivente, in possesso della categoria OG2 di classifica II, chiede se è possibile partecipare alla gara dichiarando di voler subappaltare al 100% sia le opere ricadenti nella categoria OS28 che quelle nella categora OS4.\r\nNel disciplinare di gara a pagina 19 punto 6 capoverso 3, la Stazione Appaltante da al concorrente la scelta di partecipare alla gara dichiarando il subappalto per le due categorie, senza precisare le quote.\r\nCerto di un Vostro riscontro cortdiali saluti ","In riferimento al chiarimento richiesto si specifica che è possibile subappaltare la totalità della categoria scorporabile OS28 ed un massimo del 30% della categoria scorporabile OS4 (come riportato al punto 1. nella tabella alle pagg. 7 e 8 del bando-disciplinare), conformemente a quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale del 10.11.2016, n. 248 e confermato da delibera ANAC n. 704 del 04.08.2020.\r\nLa sola categoria OG2 di classifica II non è sufficiente a garantire i requisiti di partecipazione richiesti."]
[2,"Con la presente siamo a chiedere la pubblicazione dei pareri al progetto rilasciati della Soprintendenza, dai Vigili del fuoco e dalla ASL.\r\n","Al solo fine di porre i concorrenti nella condizione migliore per proporre l'offerta tecnica si riporta il contenuto dei tre pareri espressi sul progetto esecutivo:\r\n- PARERE ASL: \"Parere favorevole\";\r\n- PARERE VV.F.: \"Si comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzioni incendi (...) e che vengano osservate le seguenti prescrizioni: l'esodo in emergenza di persone diversamente abili sia adeguatamente attenzionato nel piano di emergenza e, a tal riguardo, sia previsto specifico incarico agli addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza provvisti di attestati di idoneità tecnica ex. L. 609/96; l'aula magna, locale ad uso collettivo con max 52 persone presenti dichiarate in progetto, sia provvista di n. 2 uscite di larghezza rispettivamente non inferiore a mt. 1,20 e mt 0,80, entrambe apribili nel senso del deflusso.\r\n- PARERE Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari:  \"Con riferimento all'intervento (...) consistente in opere di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico risalente al primo decennio del 1900, finalizzate a garantire la sicurezza strutturale di alcuni elementi, modifiche all'impianto di riscaldamento ai fini dell'efficientamento energetico, nonchè di isolamento termico del solaio di copertura e vani finestra, opere per il superamento delle barriere architettoniche e per l'accessibilità, nonchè opere di finitura degli ambienti interni, questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati trasmessi, considerato che le opere proposte consentono di adeguare l'edificio in questione compatibilmente alla necessità di tutelare gli elementi strutturali ed architettonici che caratterizzano l'immobile storico, intervenendo anche con la rimozione di interventi impropriamente realizzati in epoche passate, al fine di restituire una corretta lettura dell'architettura, autorizza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/04 quanto previsto, con le seguenti prescrizioni: relativamente all'adeguamento impiantistico dovrà essere evitata la realizzazione di tracce murarie e pertanto dovranno essere previste reti a pavimento in considerazione della sua sostituzione o tracce esistenti per gli eventuali attraversamenti degli ambienti, dovranno essere evitate nicchie a parete di nuova realizzazione provvedendo, in caso di componenti di impianto interne, a predisporre appositi armadietti di mitigazione;  relativamente alle pavimentazioni interne dei due livelli dovranno essere fornite in corso d'opera campionature da sottoporre alla scrivente per la successiva autorizzazione, similmente dovranno essere valutate in corso d'opera le finiture delle superfici degli ambienti interni; per quanto attiene all'ascensore esterno ed alla piattaforma interna dovranno essere redatte progettazioni esecutive delle balaustre o dei mascheramenti in corso d'opera per valutare il minor impatto rispetto alla percezione dei caratteri architettonici dell'edificio."]
[3,"Ai fini della corretta partecipazione alla gara di appalto, dovendo costituire un'ATI di tipo verticale, si chiede se  l'impresa che assuemerà la categoria OS4 (sios) deve essere obbligatoriamente in possesso di certificazione SOA oppure se per essa è sufficiente il possesso dei requisiti ex art.90 DPR 207/2010\r\n\r\n","Ai fini della partecipazione alla procedura di gara trova applicazione l'art. 90 del D.P.R. 207/2010 che consente all'operatore economico che non sia in possesso dell'attestazione SOA di qualificarsi nella gara in presenza dei requisiti ivi elencati. La possibilità di comprovare la qualificazione sulla base dei requisiti semplificati di capacità tecnica, sostitutivi dell'attestazione SOA, ai sensi del suddetto articolo, viene espressa anche da ANAC con delibera n. 463 del 27.05.2020. Per le opportune dichiarazioni utilizzare l'allegato B al bando-disciplinare \"Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi\"."]
[4,"Buonasera, è possibile ricevere i file DVG della gara?\r\n\r\nSaluti","Al fine di agevolare la redazione dell'istanza, delle dichiarazioni e delle migliorie tecniche da presentare in sede di offerta, sono stati caricati (visibili e scaricabili) alcuni files riportanti planimetrie ed alzati in formato (.dwg) nonché gli allegati al bando-disciplinare in formato (.doc)."]
[5,"Nella relazione tecnica riguardante la progettazione della fondazione del nuovo vano ascensore esterno, si accenna a un non ben specificato castelletto autoportante e antisismico di cui però non esiste alcuna progettazione esecutiva. La progettazione esecutiva è affidata alle imprese partecipanti? In caso affermativo, potrebbe essere utilizzata, a seguito della riprogettazione della fondazione, un’ulteriore tecnica?\r\n\r\n","Le tecnologie e le caratteristiche meccaniche dei materiali e delle soluzioni proposte dovranno necessariamente essere accompagnate dal livello esecutivo. La fondazione ed il giunto, relativi alla realizzazione dell'impianto di sollevamento, sono inseriti nel progetto esecutivo ed eventuali modifiche potranno essere valutate dal R.U.P. e dalla Direzione Lavori coerentemente all'offerta proposta e agli obblighi di contratto."]
[6,"Buonasera, con la presente si chiede se la busta contenente l'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente anche da un tecnico abilitato oltre che dall'operatore economico. Grazie","Nell'art. 7 del Disciplinare di gara si definisce che \"Le migliorie presentate dovranno avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva (in termini di specifiche ed elaborati grafici) e dovranno essere accompagnate da una relazione che ne illustri gli effetti, con l'indicazione delle parti del progetto posto a base di gara che conseguentemente devono essere modificate e di quelle che non necessitano di modifiche\", per tali considerazione si chiarisce che gli elaborati dovranno essere tutti sottoscritti da rappresentante impresa e tecnico abilitato (quest'ultimo dovrà allegare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, allegando documento di identità. A solo titolo indicativo si individua la possibile documentazione da allegare nell’offerta tecnica per ogni sub-criterio relativo alle migliorie offerte (13 sub-criteri totali): max n. 4 facciate di A/4, corpo 12, interlinea singola per la relazione tecnico-descrittiva; max n. 4 facciate di A/4 per computi metrici o voci di elenco prezzi di formato ritenuto opportuno: tabella excel o su modello software; max n. 10 facciate per schede di materiali; n. 1 elaborato grafico di dimensione adeguate a contenere in scala la definizione/posizione grafica delle migliorie (tale elaborato potrà contenere planimetrie e particolari costruttivi). L’offerta tecnica potrà contenere il computo metrico non estimativo (senza alcuna indicazione del prezzario di riferimento)."]