{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno\r\n\r\nStante la situazione internazionale il reperimento materiali è fortemente dilatato.\r\n\r\nI tempi di consegna con relativo cronoprogramma risultano insufficienti.\r\nPertanto consegne da effettuare entro il 31.12.23 sono  ingestibili stante il così breve lasso di tempo.\r\nChiediamo di valutare un \"congruo e certo\" ampliamento dei tempi di consegna dalla data di aggiudicazione.\r\n","Spett.le operatore economico, non è possibile ampliare i tempi di consegna, poichè ad oggi non sono previste proroghe dall'Ente finanziatore."]
[2,"Visti i ristretti tempi di consegna indicati nella documentazione di gara (75 gg) e vista la tipologia di bus richiesto (elettrico) è chiaro che per ottemperare a tale richiesta sia necessario fornire un autobus in avanzato stato di produzione. A tal fine, avendo disponibilità di un veicolo a trazione elettrica avente piccole diversità rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, si richiede se sia possibile per questa spettabile Stazione Appaltante di:\r\n\r\n-\tAccordare una tolleranza per quanto riguarda la lunghezza del +/- 5,5%;\r\n-\tAccordare che il bus oggetto di gara possa essere dotato di n. 3 porte (anteriore ad anta singola, centrale ad anta doppia, posteriore ad anta singola) in luogo delle 2 richieste dal Capitolato considerando che la porta aggiuntiva permette una miglior defluizione dei passeggeri sia in fase di salita che di discesa;\r\n-\tAccordare che il bus oggetto di gara possa essere dotato di n. 1 botola a comando elettrico in luogo delle n. 2 richieste dal Capitolato, nel rispetto della normativa di riferimento;\r\n-\tAccordare che il bus oggetto di gara possa avere installate delle batterie di trazione con potenza pari a 240 kwh in luogo dei 290 kwh richiesti;\r\n-\tAccordare che il bus oggetto di gara possa avere installate delle batterie di accumulatori con potenza di 180 Ah in luogo dei 225Ah richiesti dal capitolato;\r\n-\tAccordare che i sedili per i passeggeri siano rivestiti solo nella parte anteriore in stoffa in luogo di quelli privi di tessuto ed imbottitura previsti dal capitolato.\r\n\r\n\r\nDistinti saluti\r\n","Spett.le operatore economico,\r\ncon riferimento a quanto richiesto, si forniscono i seguenti chiarimenti:\r\n1_è possibile accordare una tolleranza per quanto riguarda la lunghezza del +/- 5/6%;\r\n2_ è ammissibile che il bus oggetto di gara possa essere dotato di n. 3 porte, in luogo delle 2 richieste, atteso che la porta aggiuntiva permette una miglior defluizione dei passeggeri sia in fase di salita che di discesa, purchè sia garantito il numero dei passeggeri; \r\n3_è possibile accordare che il bus oggetto di gara possa essere dotato di n. 1 botola a comando elettrico in luogo delle n. 2 richieste, purchè sia nel rispetto della normativa di riferimento;\r\n4_la possibilità di accordare che il bus oggetto di gara possa avere installate delle batterie di trazione con potenza pari a 240 kwh in luogo dei 290 kwh richiesti, sarà oggetto di analisi della commissione tecnica, e a condizione che siano in grado di soddisfare le esigenze dei percorsi previsti nel piano di esercizio;\r\n5_ la possibilità di accordare che il bus oggetto di gara possa avere installate delle batterie di accumulatori con potenza di 180 Ah in luogo dei 225Ah richiesti, sarà oggetto di analisi della commissione tecnica, e a condizione che siano in grado di soddisfare il numero di km di autonomia posti a bando di gara;\r\n6_è possibile accordare che i sedili per i passeggeri siano rivestiti solo nella parte anteriore in stoffa in luogo di quelli privi di tessuto ed imbottitura previsti, purchè il rivestimento sia conforme alla norma di riferimento.\r\n"]