{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buonasera con la presente si chiede se, ai sensi dell’articolo 104 comma 11 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, è consentito l’avvalimento per la categoria OS18A.\r\n\r\nIn attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti\r\n","Per la presente procedura non è consentito l’avvalimento nella categoria prevalente OS18A. Trattandosi di opere strutturali per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell’art. 104 c.11 del D.lgs. 36/2023, si chiede che tali lavorazioni siano direttamente svolte dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento."]
[2,"Buonasera, con riferimento alla gara \"tribuna stadio Corato\" si pone il seguente quesito: ... Incremento del numero dei posti a sedere sulle tribune previste in progetto, comprensivo di tutti gli elementi accessori e funzionaliall'opera (quali solette di fondazione, copertura etc), fino ad un massimo di 750 posti... \r\nTale incremento è da considerarsi per la sola tribuna realizzata per gli spettatori  locali?  e come ovvia conseguenza il numero complessivo dei posti a sedere sarà 73 (ospiti) + 750 (locali) per un totale di spettatori pari a n. 823\r\nSaluti ","L’incremento fino alla concorrenza dei 750 posti è da considerarsi totale, sia ospiti che locali. Diversamente si porrebbe la necessità di ulteriori adeguamenti dell’impianto non sostenibili con le risorse a disposizione."]
[3,"Buongiorno,\r\nPer quanto riguarda le voci del CME:\r\n- 100 AP.010\r\n- 101 AP.011\r\n- 102 AP.010\r\n- 103 AP.011\r\nChiediamo se si può avere un dettaglio e/o un elaborato tecnico progettuale riguardante il materiale da utilizzare oppure delle specifiche tecniche poiché il costo a corpo non ci fa individuare le esatte componentistiche di quanto richiesto, in modo tale da poter quotare l'esatto importo.\r\n\r\nRingraziamo in anticipo.\r\n\r\n\r\n","L'allaccio idrico di adduzione e scarico ed elettrico dovranno essere realizzati in continuità con l'esistente posto in prossimità dello Spogliatoio Campo Principale (oggetto di futuro intervento) mediante le necessarie derivazioni interrate di collegamento. "]
[4,"Buongiorno, con la presente si chiede la conferma che il materiale della tribuna prefabbricata preesistente potrà essere utilizzato, con l'aggiunta di materiale nuovo, per poter fornire la nuova tribuna locali da 569 posti.\r\n\r\nInoltre, chiediamo se la tribuna ospiti da 73 posti dovrà essere completata con una copertura a sbalzo oppure se non viene richiesta.\r\n\r\nRingraziamo anticipatamente.","Si conferma la possibilità di riutilizzare la tribuna esistente previa redazione a carico dell'impresa appaltatrice di una certificazione di idoneità statica accompagnata dai risultati di verifiche necessarie a certificarne i requisiti meccanici. La tribuna ospiti non è dotata di copertura."]